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OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólnego przedsięwzięcia :
Wymiana istniejących okien drewnianych na okna zespolone z PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, z zachowaniem wymiarów podziału architektonicznego budynku. Kolor profili wg palety RAL 9010. Szklenie szybą zespoloną 6x14x6, współczynnik przenikania ciepła kmax = 1,1 W/m2 K. Przenikalność termiczna dla całego okna kmax = 2,3 W/m2 K. 
1.2  Zamawiający :
Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34.
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia :
Przedmiotem opracowania jest wymiana okien drewnianych na okna z profili PCV w budynku szpitala psychiatrycznego. Obiekt zlokalizowany jest w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15. 
W ramach przewidywanych prac realizacyjnych wykonana zostanie wymiana stolarki okiennej. Okna drewniane zostaną wymienione na okna zespolone PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w elewacji budynku. Parapety zewnętrzne wymienione zostaną na stalowe z blachy powlekanej. Parapety wewnętrzne wymienione zostaną na parapety drewniane, w kolorze naturalnym.
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji.
1.4.1 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych :
· Kod 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,
· Kod 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych (obróbki blacharskie).
Roboty nie mające odzwierciedlenia w załączonych szczegółowych specyfikacjach technicznych należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i normami.

1.4.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji :
· Kosztorys inwestorski,
· Kosztorys nakładczy – ślepy,
· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną ;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji.

1.5 Definicje i skróty :
OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
2. PROWADZENIE ROBOT.
2.1 Ogólne zasady wykonania robót :
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy :
Teren budowy – Koszalin ul. Słoneczna 15.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy :
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1) dokumentację techniczną określoną w p. l .4.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy :
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały czas ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń :
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych.
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót :
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w czasie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót :
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania robót zasadniczych, wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujące dokumenty:

1) projekt organizacji robót,

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót :
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów robót.
2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizację umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakości :
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy Program zapewnienia jakości będzie zawierał;

a) część ogólną opisującą:

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
2.4 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy.
2.4.1 Rysunki robocze :
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, aby zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszystkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór inwestorski.

2.4.2 Dokumentacja powykonawcza :
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszystkich zmian rodzajów materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY.
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlano-montażowych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów :
Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
4.2 Kontrola materiałów :
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
4.3 Atesty materiałów :
W wypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczane przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy :
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów :
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych :
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
5. TRANSPORT.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu przy ulicach i drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na ulicach i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Zasady kontroli jakości robót :
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do sprawdzenia jakości wykonania robót.
7. OBMIARY ROBÓT.
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót :
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień ich zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru:
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu dokonania płatności na rzecz wykonawcy.
Obmiary będą także przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót.
8. ODBIORY ROBÓT I PŁATNOŚCI.
Zasady odbiorów i płatności za wykonane roboty określa umowa.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
9.1  Normy i normatywy:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

9.2  Przepisy prawne:
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr207/2003 poz. 2016) wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami.
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 póz. 48).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z późniejszymi zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod wykonawczych. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
                                                                                                Opracował:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45421125-6
INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod 45421160-3

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH
OBRÓBKI BLACHARSKIE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien z profili PCV wraz z obróbkami blacharskimi przy w/w oknach, ujęte w formie skróconego opisu robót do wykonania.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie poniższych robót:

· 45421125-6  - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

· 45421160-3  - Instalowanie wyrobów metalowych ( obróbki blacharskie)

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto materiały stosowane do wykonania robót objętych specyfikacją powinny mieć m.in:

· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

· Certyfikat na Znak bezpieczeństwa,

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

· na opakowaniach materiałów pomocniczych przy instalowaniu elementów powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wbudowania, objętych specyfikacją.

2.2 Rodzaje materiałów:
2.2.1 Wszelkie materiały przeznaczone do wykonania okien z profili PCV i obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Ślusarka aluminiowa okien, oparta o profile systemowe aluminium powinna odpowiadać:

· w systemie aluminiowym PBI 50 Polskiej Normie PN-90/B-92210,

· w systemie aluminiowym PI 50 Aprobacie ITB AT-15-5820/2003.

Dwukomorowe profile aluminiowe dają możliwość wykonania ślusarki okiennej dobrze zabezpieczonej przed przenikaniem ciepła i kondensacją pary wodnej na powierzchni futryny i skrzydła.

Składowe części profili połączone są taśmami z poliamidu, dając połączenie o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych.

Podstawowe dane techniczne profili:

· szerokość profili w ramie 50 mm,

· szerokość profili w skrzydle 57 mm.

Długość sztangi profili 6000 lub 6500 mm.

Materiał: stop AlMgSi 0,5 F22( wg D1N 1725- stop, DIN 17615- tolerancje,      DIN 1748-F22-własności wytrzymałościowe).  

,

2.2.3 Właściwości techniczne i wymagania:

a)     
powłoki anodowe

· grubość 20-30mikrometrów,

              ●      wygląd zewnętrzny zgodny z PN-80/H97023,

              ●      stopień uszczelnienia powłoki- wartość impedancji > 10 kiloomów,

              ●      odporność powłoki na korozję: stan powłoki bez zmian po 20 cykl.   

b)    
powłoki poliestrowe

· grubość do 15 mikrometrów,

· twardość względna >0,7 wg ISO 1522 ,

                                               ●     l stopień przyczepności do podłoża ISO 2409,

                                               ●     odporność na działanie mgły solnej po 1000 h- powłoka bez zmian,

                                               ●    odporność na działanie mediów agresywnych (500 h i 1000 h) - powłoka    

                                                      bez zmian. Zastosowane w konstrukcjach profili uszczelki EPDM, TPE. 

Wykończenie powierzchni profili (zalecane) - anodowanie i malowanie lakierem proszkowym w kolorze białym.

2.2.4 Blacha stalowa ocynkowana płaska, zastosowana na parapety podokienne, powinna odpowiadać normom PN-6 l/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowanej i lakierowanej proszkowe. Warstwa cynku równa 27,5 g/m.

Blacha występuje w arkuszach o wymiarach 1000*2000mm lub 1250*2000mm. Kolorystyka wg ustaleń z inwestorem.

2.2.5 Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na strome spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. Kolorystyka j.w.

2.2.6 Płyty z tworzyw sztucznych - panele PCV w kolorze białym.

2.2.7 Szyby wypełniające:

· kwatery okienne, szyba zespolona 6*14*6, współczynnik przenikania ciepła kmax=1,1 W/m2 K, przenikalność termiczna dla całego okna kmax=2,3W/m2 K.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm dot. tych wyrobów.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót:
· roboty wykonywać ręcznie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi montażowych,

· okna dostarczone zostaną do miejsca wbudowania transportem samochodowym i mocowane z poziomu podłogi od wewnątrz pomieszczeń,

· wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materiałów:
4.2.1 Okna i pozostałe materiały do wbudowania mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Przykładowo do transportu mogą być użyte następujące sprawne technicznie środki transportu:

· samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

· samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Zestawy profilowe okien winny być transportowane na specjalnych stojakach, z zabezpieczeniem przed możliwością przesuwania się i przechyłu w czasie transportu.                                                                                                              Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisy obowiązujące w transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów mchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2 Warunki przystąpienia do robót:
· przed przystąpieniem do instalowania nowej stolarki okiennej powinny być zakończone wszystkie prace demontażowe poprzedniej konstrukcji okien,

· przed rozpoczęciem prac montażowych teren zewnętrzny oraz pomieszczenia wewnętrzne powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

5.3 Wytyczne wykonania montażu na budowie.
5.3.1 Okna z PCV mocować należy do ścian budynku za pomocą:

●
kołków rozporowych ze stali ocynkowanej, za pośrednictwem podkładek izolujących. Kołki przykręcane są poprzez wywiercone otwory w ościeżnicy konstrukcji. Zaleca się stosować minimum 2 kołki do zamocowania każdego fragmentu kształtownika. Odległość kołka od naroża powinna być mniejsza od 200mm, a odległość między sąsiednimi kołkami nie powinna przekraczać 400mm - w zabudowie zewnętrznej. Głębokość mocowania kołka w murze powinna być dostosowana do rodzaju muru, jednak nie mniejsza niż 40mm. - kotew z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanych w rowkach kształtowników ościeżnic oraz przykręcanych do ścian przy pomocy kołków rozporowych. Taki sposób montażu pozwala wyeliminować otwory montażowe w ościeżnicy okien i drzwi oraz nie wymaga rozeszklenia konstrukcji przed jej zamontowaniem w ścianie budynku. Montaż za pomocą kotew pozwala ponadto na kompensację dylatacji termicznej kształtowników konstrukcji. Odległość między kotwami oraz między kotwą, a narożem powinna być taka jak w przypadku kołków rozporowych. Szczeliny powstałe między oknem a murem należy wypełnić pianką poliuretanową, wełną mineralną oraz uszczelnić silikonem. Połączenia scalonych elementów systemu między sobą należy wykonać za pomocą śrub i wkrętów zgodnie z zaleceniami dokumentacji systemowej rodzaju stolarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat montażu wyrobów systemu zawarte są w fabrycznych (wytwórczych) instrukcjach montażu. 

5.3.2 Uwagi dodatkowe:
Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczące (np. wybielacz, pasty ścierne) mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre" do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią okien należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. W miejscach styku powierzchni okien z innymi metalami lub ich stopami występuje elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta szczególnie szybko następuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym należy zawsze oddzielać aluminium od innych metali warstwą izolującą.

5.3.3 Konserwacja:
Aluminiowe kształtowniki anodowane lub lakierowane należy myć miękką szmatką przy użyciu delikatnych środków myjących. Nie należy używać płynów na bazie związków alkaicznych, które mogą spowodować uszkodzenie powłok tlenkowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonania montażu okien polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji montażowej z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie liczby, rozmieszczenia i zamocowania połączeń i okuć, sprawdzenie stanu technicznego materiałów ram, stanu oszklenia itp. Należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar na zgodność z przedmiotowymi normami. Sprawdzenie wymiarów okien, prostokątności skrzydeł i ram należy sprawdzić wg PN-EN 951/2000. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów, rodzaj i stan połączeń instalacyjnych są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej ITB albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1 Jednostką obmiarową robót jest:
· dla robót 45421126-6 -  Ramy okienne - m2 instalowanej powierzchni,

· dla robót 45421160-3 -  Obróbki blacharskie - m2 wykonanej obróbki.      

7.2 Ilość robót określa się wg wymiarów rzeczywistych z uwzględnieniem ew. zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Odbiór elementów okien:
8.1.1 Odbiór elementów przed wbudowaniem:
Przy odbiorze elementów przed wbudowaniem powinny być sprawdzone:

a) rodzaje i wymiary przekrojów składowych elementów,

b) wymiary gotowych wyrobów,

c) prawidłowość wykonanych połączeń,

d) rozstaw otworów na śruby i wkręty, sprawność działania części ruchomych,

e) dopuszczalne odchyłki w wymiarach, kątach i płaszczyznach,

f) zabezpieczenie wyrobu przed korozją,

g) zgodność z dokumentacją i zamówieniem.

8.1.2 Odbiór elementów po ich wbudowaniu:
Przy odbiorze elementów po ich wbudowaniu powinny być sprawdzone:

a) sposób osadzenia wyrobu w obiekcie,

b) sposób wykończenia powierzchni,

c) prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

d) zgodność z projektem i zamówieniem,

e) inne cechy, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za potrzebne.

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie dokładności ich wykonania, sposób połączenia z obiektem i ewentualne zabezpieczenia eksploatacyjne.

8.2 Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

a)  dokumentacja – specyfikacja istotnych warunków zamówienia i specyfikacje techniczne,

b) dziennik budowy z zapisami dotyczącymi wykonywania prac instalacyjnych drzwi i    

     obróbek blacharskich,

c)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

8.3 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją remontu, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane lub zalecone badania i pomiary, z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji, dały pozytywne wyniki.

8.4 Zakończenie odbioru:
Odbiór potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

· ocenę wyników badań,

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 CPV 45421125-6 - Instalowanie ram okiennych.
Płaci się za ustaloną ilość m2 instalowanych elementów, która obejmuje:

· przygotowanie stanowiska roboczego,

· dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu,

· obsługę sprzętu, który nie posiada etatowej obsługi,

· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości wskazanej w przedmiarze robót,

· umocowanie obróbek przy zainstalowanych elementach,

· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 CPV 45421160-3 - Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· przygotowanie materiału i stanowiska,

· zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, wykończenie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy i aprobaty:

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej… Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania (systemy aluminiowe PBI 50)

Aprobata ITB AT-15-5820/2003 - System termoizolowanych drzwi, okien i konstrukcji przestrzennych (systemy aluminiowe PI 50).
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